<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<debug_and_trace_config>
    <rcf_version value="1.0"/>
    <debug_vehicle_config>
        <connection address=""/>
        <jtag_clock adaptive="false" autotune_enable="false" speed="1000000"/>
        <scctimeout value="30000"/>
        <trace>
        
            <trace_capture type="parallel">
            
                <config_item name="CLOCK_EDGE">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_CLOCK">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_1">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_2">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_3">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_4">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_5">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_6">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_7">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_8">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_9">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_10">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_11">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_12">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_13">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_14">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_15">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_16">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_17">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_18">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_19">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_20">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_21">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_22">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_23">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_24">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_25">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_26">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_27">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_28">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_29">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_30">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_31">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_32">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_33">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_34">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_35">0</config_item>
                <config_item name="DELAY_TRACE_SIGNAL_36">0</config_item>
</trace_capture>
</trace>
        <debug_vehicle_connection type="DSTREAM" version="">
            <connection_config>
                <config_item name="TResetOnInitConnect">1</config_item>
                <config_item name="SResetOnInitConnect">0</config_item>
                <config_item name="AllowICELatchSysRst">1</config_item>
                <config_item name="AllowICETAPReset">1</config_item>
                <config_item name="DoSoftTAPReset">1</config_item>
                <config_item name="nTRSTHoldTime">10</config_item>
                <config_item name="nTRSTPostResetTime">10</config_item>
                <config_item name="ResetHoldTime">100</config_item>
                <config_item name="PostResetDelay">1000</config_item>
                <config_item name="nTRSTHighMode">0</config_item>
                <config_item name="nTRSTLowMode">0</config_item>
                <config_item name="nSRSTHighMode">1</config_item>
                <config_item name="nSRSTLowMode">0</config_item>
                <config_item name="Linked_SRST_TRST">0</config_item>
                <config_item name="SWOBaudRate">0</config_item>
                <config_item name="SWOMode">0</config_item>
                <config_item name="LVDSProbeMode">1</config_item>
                <config_item name="SWJEnable">0</config_item>
                <config_item name="UseDeprecatedSWJ">0</config_item>
                <config_item name="UserOut_P1">0</config_item>
                <config_item name="UserOut_P2">0</config_item>
                <config_item name="UserOut_P3">0</config_item>
                <config_item name="UserOut_P4">0</config_item>
                <config_item name="UserOut_P5">0</config_item>
                <config_item name="UserOut_P6_COAX">0</config_item>
                <config_item name="UserOut_DBGRQ">0</config_item>
                <config_item name="PowerFilterTime">100</config_item>
                <config_item name="DSTREAMCS20">0</config_item>
                <config_item name="JTAGAutoMaxFreq">200000000</config_item>
            </connection_config>
        </debug_vehicle_connection>
    </debug_vehicle_config>
    <platform info_url="" manufacturer="Hisilicon" title="Hikey960">
        <scanchain>
            <dap name="ARMCS-DP" type="ARMCS-DP">
                <device name="CSMEMAP_0" type="CSMEMAP">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSTFunnel_0" type="CSTFunnel">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80031000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSTPIU" type="CSTPIU">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80032000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSTMC_0" type="CSTMC">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80033000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSCTI_0" type="CSCTI">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80034000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSSTM" type="CSSTM">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80035000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSTMC_1" type="CSTMC">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80036000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="Timestamp Generator_0" type="CSREG">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80037000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="Timestamp Generator_1" type="CSREG">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80038000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSTFunnel_1" type="CSTFunnel">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80801000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSTMC_2" type="CSTMC">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80802000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSCTI_5" type="CSCTI">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80803000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="Cortex-A53_0" type="Cortex-A53">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80C10000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                        <config_item name="CTI_CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80C20000</config_item>
                        <config_item name="REQUEST_POWER_UP">True</config_item>
                        <config_item name="PRSR_ERROR_IMPLIES_POWERED_DOWN">True</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSCTI_Cortex-A53_0" type="CSCTI">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80C20000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSPMU_Cortex-A53_0" type="CSPMU">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80C30000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSETM_Cortex-A53_0" type="CSETM">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80C40000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="Cortex-A53_1" type="Cortex-A53">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80D10000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                        <config_item name="CTI_CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80D20000</config_item>
                        <config_item name="PRSR_ERROR_IMPLIES_POWERED_DOWN">True</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSCTI_Cortex-A53_1" type="CSCTI">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80D20000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSPMU_Cortex-A53_1" type="CSPMU">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80D30000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSETM_Cortex-A53_1" type="CSETM">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80D40000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="Cortex-A53_2" type="Cortex-A53">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80E10000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                        <config_item name="CTI_CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80E20000</config_item>
                        <config_item name="PRSR_ERROR_IMPLIES_POWERED_DOWN">True</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSCTI_Cortex-A53_2" type="CSCTI">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80E20000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSPMU_Cortex-A53_2" type="CSPMU">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80E30000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSETM_Cortex-A53_2" type="CSETM">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80E40000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="Cortex-A53_3" type="Cortex-A53">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80F10000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                        <config_item name="CTI_CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80F20000</config_item>
                        <config_item name="PRSR_ERROR_IMPLIES_POWERED_DOWN">True</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSCTI_Cortex-A53_3" type="CSCTI">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80F20000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSPMU_Cortex-A53_3" type="CSPMU">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80F30000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSETM_Cortex-A53_3" type="CSETM">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x80F40000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSTFunnel_2" type="CSTFunnel">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81001000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSTMC_3" type="CSTMC">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81002000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSCTI_6" type="CSCTI">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81003000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="Cortex-A73_0" type="Cortex-A73">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81410000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                        <config_item name="JTAG_TIMEOUTS_ENABLED">False</config_item>
                        <config_item name="CTI_CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81420000</config_item>
                        <config_item name="CTI_SYNCH_START">True</config_item>
                        <config_item name="PRSR_ERROR_IMPLIES_POWERED_DOWN">True</config_item>
                        <config_item name="CACHE_DEBUG_MODE">True</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSCTI_7" type="CSCTI">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81420000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSPMU_3" type="CSPMU">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81430000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSETM_3" type="CSETM">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81440000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="Cortex-A73_1" type="Cortex-A73">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81510000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                        <config_item name="CTI_CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81520000</config_item>
                        <config_item name="JTAG_TIMEOUTS_ENABLED">False</config_item>
                        <config_item name="CTI_SYNCH_START">True</config_item>
                        <config_item name="PRSR_ERROR_IMPLIES_POWERED_DOWN">True</config_item>
                        <config_item name="CACHE_DEBUG_MODE">True</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSCTI_8" type="CSCTI">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81520000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                        <config_item name="SYNCH_START_ENABLE">False</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSPMU_4" type="CSPMU">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81530000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSETM_4" type="CSETM">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81540000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="Cortex-A73_2" type="Cortex-A73">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81610000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                        <config_item name="PRSR_ERROR_IMPLIES_POWERED_DOWN">True</config_item>
                        <config_item name="CTI_CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81620000</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSCTI_9" type="CSCTI">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81620000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSPMU_5" type="CSPMU">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81630000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSETM_5" type="CSETM">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81640000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="Cortex-A73_3" type="Cortex-A73">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81710000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                        <config_item name="PRSR_ERROR_IMPLIES_POWERED_DOWN">True</config_item>
                        <config_item name="CTI_CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81720000</config_item>
                        <config_item name="JTAG_TIMEOUTS_ENABLED">False</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSCTI_10" type="CSCTI">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81720000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSPMU_6" type="CSPMU">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81730000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSETM_6" type="CSETM">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0x81740000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">0</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSMEMAP_1" type="CSMEMAP">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">1</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="Cortex-M3" type="Cortex-M3">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">1</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0xE000ED00</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSDWT" type="CSREG">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0xE0001000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">1</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSFPB" type="CSREG">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0xE0002000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">1</config_item>
                    </config_items>
                </device>
                <device name="CSCTI_1" type="CSCTI">
                    <config_items>
                        <config_item name="CORESIGHT_BASE_ADDRESS">0xE00FE000</config_item>
                        <config_item name="CORESIGHT_AP_INDEX">1</config_item>
                    </config_items>
                </device>
            </dap>
        </scanchain>
    </platform>
</debug_and_trace_config>
