#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F0
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IP2=SYS
Mcu.IPNb=3
Mcu.Name=STM32F051R8Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PA0
Mcu.Pin1=PC8
Mcu.Pin2=PC9
Mcu.Pin3=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.PinsNb=4
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F051R8Tx
MxCube.Version=4.23.0
MxDb.Version=DB.4.0.230
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:3\:0\:true\:false\:false\:false
NVIC.SVC_IRQn=true\:2\:0\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:3\:0\:true\:false\:false\:false
PA0.Locked=true
PA0.Signal=GPIO_Input
PC8.Locked=true
PC8.Signal=GPIO_Output
PC9.Locked=true
PC9.Signal=GPIO_Output
PCC.Checker=false
PCC.Line=STM32F0x1
PCC.MCU=STM32F051R8Tx
PCC.PartNumber=STM32F051R8Tx
PCC.Seq0=0
PCC.Series=STM32F0
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.3
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=2
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=C\:/Users/davles01/STM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F0_V1.9.0
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F051R8Tx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F0 V1.9.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=2
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=STCubeGenerated.ioc
ProjectManager.ProjectName=STCubeGenerated
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=MDK-ARM V5
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL
RCC.AHBFreq_Value=48000000
RCC.APB1Freq_Value=48000000
RCC.APB1TimFreq_Value=48000000
RCC.CECFreq_Value=32786.88524590164
RCC.FCLKCortexFreq_Value=48000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=48000000
RCC.HSICECFreq_Value=32786.88524590164
RCC.I2SFreq_Value=48000000
RCC.IPParameters=AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,CECFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSICECFreq_Value,I2SFreq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USART1Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=48000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=48000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=24000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL12
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=48000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=48000000
RCC.USART1Freq_Value=48000000
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=STCubeGenerated
